

**ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ**

**Будинки і споруди**

**ДБН В.2.2-3-2018**

**«ЗАКЛАДИ ОСВІТИ»**

**Зміна № 1**

(проект, перша редакція)

м. Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2019

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-3:2018

Сторінка 1

**Будинки і споруди**

**Заклади освіти**

1 РОЗРОБЛЕНО : Публічне акціонерне товариство «Український

зональний науково-дослідний і проектний інститут

по цивільному будівництву» (ПАТ «КИЇВЗНДІЕП)

За участю: ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва

НАМН України»

Український науково-дослідний інститут цивільного

захисту Державної служби України з надзвичайних

ситуацій

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об’єктів

будівництва, технічного регулювання та науково-

технічного розвитку Мінрегіону України

ТЕКСТ ЗМІНИ

**Розділ 5 «ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНОК»**

*Доповнити* **5.17**  *четвертим реченням такого змісту*:

«Майданчики для рухливих ігор і гімнастики початкових шкіл, вбудовано-прибудованих до житлових будинків (див. 6.12), слід розташовувати від вікон квартир на відстані не менше ніж 12 м за наявності сітчастої огорожі заввишки   
3 м».

Сторінка 2

**Розділ 6 «ОБ'ЄМ НО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ»**

*Доповнити* **6.12**  *четвертим абзацом такого змісту*:

«Допускається розміщення початкової школи (закладу загальної середньої освіти І ступеня) на одну паралель 1-х – 4-х класів у вбудовано-прибудованих приміщеннях житлових будинків (на 1-3-му їх поверхів)   
відповідно до вимог 5.37 ДБН В.2.2-15. При цьому наповнюваність класів встановлюється у завданні на проектування. Такі вбудовано-прибудовані в житлові будинки початкові школи влаштовують з власною земельною ділянкою, площа якої приймається згідно з ДБН Б.2.2-12, їх дозволяється передбачати у приміщеннях заввишки не менше 3,0 м (стосовно навчальних і службових приміщень), висоту поверхів зальних приміщень (універсальний зал для фізкультури, ритміки, хореографії, проведення свят; обідній зал їдальні; зал плавального басейну) слід приймати не менше ніж 4,2 м. Обідній зал їдальні допускається заввишки не менше 3 м від підлоги до стелі».

*У* **Додатку Б**«**Склад та площі зон земельних ділянок закладів загальної середньої освіти**» примітку 2 Таблиці Б.1 *викласти в такій редакції:*

«**Примітка 2.** Для закладів загальної середньої освіти, кооперованих   
з іншими закладами, а також **початкових шкіл**, розміщених в **1**-**3**-му поверхах житлових будинків, склад та площі елементів земельних ділянок визначається завданням на проектування».

.

Сторінка 3

Код УКНД 91.040.10

**Ключові слова**: об’ємно-планувальні рішення, початкові школи, одна паралель, вбудовано-прибудовані приміщення, висота поверхів і приміщень.

Директор

ПАТ «КиївЗНДІЕП» **О.Гостіщев**

Заступник директора з наукової

діяльності, ПАТ «КиївЗНДІЕП»

керівник НДАЦ, науковий керівник,

д-р арх., професор **В.Куцевич**

Заст. керівника НДАЦ **Б.Губов**

Ст. науковий співробітник,

відповідальний виконавець **І.Чернядьєва**

Експерт проектної документації

у частині дотримання вимог пожежної,

техногенної безпеки, канд. техн. наук **В.Ніжник**

Інженер-механік,

канд. техн. наук **Р.Уханський**